* **Правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования**  
  Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально снизить риск возникновения пожара.   
    
  •    При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:   
  – использовать электроприборы в условиях, не соответствующих требованиям инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя, или электроприборы, имеющие неисправности;   
  – использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;   
  – использовать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, устанавливать самодельные вставки («жучки») при перегорании плавкой вставки предохранителей (это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара).   
    
  •    Запрещается использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д.   
  •    Запрещается окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями.   
  •  Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).   
  •   Запрещается включать несколько электрических приборов большой мощности в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.   
  •    Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.   
  •  Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.), а также использование горючих материалов в качестве абажуров для электрических ламп.   
  •  Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что все электронагревательные и осветительные приборы выключены и обесточены.   
      
  **Правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования**   
    
  Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.   
    
  •    При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:   
  – допускать использование газового оборудования детьми и лицами, не знакомыми с правилами безопасности при его использовании;   
  – открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;   
  – сушить белье над газовой плитой.   
    
  •   Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях, за исключением 1 газового баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления.   
  •    При появлении запаха газа в квартире запрещается включать и выключать электрические приборы и освещение, зажигать спички, пользоваться газовым оборудованием. Выключите все газовые приборы, перекройте краны подачи газа, проветрите все помещения, включая подвалы. Если запах газа не исчезает или, исчезнув при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.   
    
  **Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления**   
    
  Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и обустроены с учетом соблюдения всех требований пожарной безопасности. При эксплуатации печей следует соблюдать следующие требования:   
    
  •    При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:   
  – оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;   
  – располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;   
  – применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени);   
  – топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;   
  – производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;   
  – использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;   
  – сушить одежду, дрова и другие материалы на печах и возле них;   
  – топить печи с открытой дверцей;   
  – перекаливать печи.   
    
  •   Не доверяйте кладку печей случайным людям. Кладка печи должна строго соответствовать специальным строительным нормам и правилам (СНИПам) на строительство печей.   
  •    При использовании печи дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть тщательно побелены. Побелка позволяет обнаружить трещины и прогары и своевременно их устранить.   
  •  Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5х0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.   
  •    Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не реже: 1 раза в 3 месяца – для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.   
  •    Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки).   
  •    Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть тщательно пролиты водой и удалены в специально отведенное для этого место.   
  •    Помните, что пожар может возникнуть в результате проникновения огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим необходимо регулярно проводить тщательный осмотр печей и дымовых труб, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт.

**Действия в случае возникновения пожара**

* Нельзя ни в коем случае поддаваться панике. Держите себя в руках, паника может стоить жизни!
* Очень опасно для жизни входить в зону задымления, даже если там не видно очагов возгорания огня.
* При спасении людей из горящих домов следует помнить:
* Следует накрыться мокрым одеялом или любой мокрой тканью перед тем, как входить в горящее здание (подойдёт также любая мокрая одежда).
* Огонь питается кислородом, поэтому при резком открытии дверей возможно ещё большее возгорание. По этой причине дверь открывать в горящее помещение нужно осторожно и медленно.
* воздуха больше внизу, поэтому в сильно задымленном помещении перемещаться лучше пригнувшись, а ещё лучше — ползком.
* Марлевая повязка или влажная ткань защитит вас от угарного газа, если дышать через неё.
* В первую очередь из горящих зданий нужно эвакуировать детей, инвалидов и людей пожилого возраста. Маленькие дети могут спрятаться от страха в шкаф или под кровать, могут забиться в угол.
* Из очага пожара выходить нужно в ту же сторону, откуда дует ветер.
* Если на пострадавшем горит одежда, нужно повалить его на пол, накинуть на него какую-нибудь желательно мокрую одежду или ткань, чтобы сбить огонь, плотно прижав ткань к телу, после чего вызвать скорую помощь по номеру телефона «103».
* Если загорелась одежда на вас, нужно упасть на землю и кататься по земле, дабы сбить пламя. Бежать с горящей на себе одежде нет смысла — огонь разгорится ещё больше.
* Для тушения пожара можно использовать самые разные средства: пожарные гидранты, огнетушители, песок, воду, землю, влажные одеяла.
* Такие вещества, как керосин, растворители, бензин, органические масла следует тушить только при помощи специальных средств. Для тушения таких веществ используют другие виды огнетушителей. Если таких огнетушителей под рукой нет, можно засыпать их песком или землёй. При небольшом очаге возгорания бензин и подобные вещества вышеперечисленные можно накрыть асбестовым или брезентовым покрывалом, а также влажной тканью или одеждой.
* При возгорании проводки или электрооборудования сначала необходимо выключить рубильник, выключатель, электрические пробки и только после этого начинать тушить огонь.

**Порядок действий в случае возникновения пожара**

Если при пожаре вы находитесь в помещении:

* Если вы проснулись от треска пожара или запаха дыма нужно не сесть в постели и не встать с неё, а скатиться с постели прямо на пол. К двери или балкону нужно передвигаться ползком, но двери нельзя открывать сразу, а потихоньку и медленно, чтобы не вызвать ещё большее возгорание.
* Если двери не горячие, можно их открыть и быстро выйти из помещения. Если двери горячие, нет смысла их открывать — дым и пламя не дадут вам выйти.
* Нужно закрыть тканью или одеждой все отверстия, чтобы дым не проникал в помещение, где вы находитесь.
* Следует осторожно открыть окно и позвать на помощь. Если рядом мобильный телефон, позвоните по номеру телефона «101» и вызовите пожарных.
* Если открыть окно не получилось, нужно разбить его каким-то тяжёлым предметом: табуреткой, вазой, стулом.
* Если получилось выйти через двери нужно ползком выбраться из здания, закрывая за собой все двери, чтобы дым не распространялся дальше.
* При пожаре нельзя пользоваться лифтами! В высотных домах бежать сквозь огонь опасно, в таких случаях есть возможность спастись на крыше здания.

**Первая помощь при ожогах**

1. В первую очередь нужно вызвать скорую медицинскую помощь по номеру телефона «103».
2. Пострадавшего следует отнести подальше от огня и дыма, посадить или положить его.
3. Следует места ожога обливать водой на протяжении 15 минут, но зимой в морозы делать это нужно максимально осторожно, чтобы не получить к ожогам ещё переохлаждение или обморожение.
4. При возможности с поражённых мест нужно снять обувь, одежду, аксессуары (часы, кольца, браслеты).
5. Если одежда не пристала к телу, нужно тоже снять её с поражённых ожогами участков тела пострадавшего.
6. Ожоги нельзя оставлять открытыми, их нужно прикрыть чистой тканью без ворса, для этой цели можно использовать чистые наволочки или простыни.
7. НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ НИЧЕГО, ЧТО ПРИСТАЛО К МЕСТУ ОЖОГА.
8. Нельзя смазывать ожоги лосьонами, кремами или маслами.
9. Ни в коем случае нельзя прокалывать пузыри.

**Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!**  
**Пожар легче предупредить, чем потушить!**